**Приложение к строительству дома**

 Приложение к договору

№\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_. 201\_\_ г.

1. Фундамент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Стены , брус профилированный \_\_\_\_-\_\_\_\_

3. Сборка на гвоздь металлический

4. Пол толщина \_\_\_\_ мм. Влажность \_\_\_\_-\_\_\_\_%

5. Черновой пол: обрезная 2-й сорт. Толщина 20 мм.

6. Утеплитель: мин. вата\_\_\_\_ мм. потолок, мансарда \_\_\_\_мм.

7. Андутис прокладка на черновой пол, потолок, мансарда

8. Потолок: вагонка класса « В » влажность \_18\_-\_20\_% стыки допускаются

9. Высота от пола до потолка: 1 эт. \_\_\_\_; 2 эт. \_\_\_\_

10. Перегородки: 1 этаж брусовые

11. Окна (размер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Двери филенчатые кол-во \_\_\_шт. металлические кол-во \_\_\_шт.

13. Крыша прямая/ломаная,высота конька \_\_\_\_м.

14. Кровля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Обрешетка \_\_\_ мм. обрезная 2-й сорт

16. Фронтоны: вагонка класса « В » естественной влажности, стыки допускаются

17. Веранда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18. Утеплитель бруса: лента джут

19. Половые лаги сечение \_\_\_\_x\_\_\_\_ шаг \_\_\_ м.

20. Стропила сечение \_\_\_\_x\_\_\_\_\_; шаг \_\_\_ м.

21. Рубероид на фундамент \_\_\_\_\_

22. Фурнитура \_\_\_\_\_\_

23. Внутренняя отделка: вагонка класса « В », влажность 18 – 20 % стыки допускаются

24. Жильё на время сборки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25. Электроэнергия на участке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26. Местонахождение участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27. Место встречи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

28. Все непонятные вопросы решаются напрямую с заказчиком по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подрядчик\_8-996-939-87-87)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29. Срок исполнения заказа: начало \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_окончание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

30. Планировка (выравнивание площадки) под объектом должна быть произведена заказчиком заблаговременно

31. Земляные работы оплачиваются заказчиком дополнительно.

32. Изменения в проекте после подписки не допускаются.

Заказчик (согласен) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата \_\_\_.\_\_\_.201\_\_г.

Поставщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата \_\_\_\_.\_\_\_\_.201\_\_ г.